**采购需求**

**（一）项目介绍：**

**口腔实训室红外线数字化多媒体系统**

**（二）货物需求一览表及主要技术指标参数要求**（必须满足的参数用“★”标注）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物品名称** | **主要参数（规格）** | **数量** |
| 1 | 红外线数字化多媒体系统 | 1.中控系统（含计算机设备）1套中控系统控制板支持多屏输出（不少于4个屏幕输出支持），输出分辨率1080p/60HZ，带宽500MHZ，无损输出距离不少于25m，并提供软件支持“单屏幕多镜头”显示。处理器：酷睿I5第七代及以上，显卡：2G独立显卡及以上，内存8GB及以上，存储：250G固态硬盘及以上，显示器21英寸1080p及以上。2.65寸4k液晶显示屏2个尺寸:65英寸，分辨率:3840\*2160，内存:1.5GB+8GB及以上，刷新率:60HZ及以上，系统:Android，联网方式：有线\WIFI均支持，USB接口：2个,蓝牙：支持蓝牙4.0，HDMI接口:2个,VGA接口：2个。3.红外高清半球1个支持WiFi+PoE；Eagle Eye红外夜视技术；支持SD卡等存储方式；全高清1080P；120db动态输出。4.教学高拍仪（含音频采集器）1个像素：1920\*1080，动态帧率：60帧/秒，变焦：2.8-12mm（5倍以上变焦），拍摄角度：155度-100度（广角），360度全向拾音麦克风。 | 2 |

**本项目限价8.9万元**

**（三）生产、运输、安装、调试：**由中标人负责承担，最终通过用户验收交付使用。

**（四）培训：**由中标人在设备安装现场免费培训使用方的技术人员，达到上岗水平。

**（五）交货地点：**宣城职业技术学院教学楼E幢402、405室。

**（六）交货及提供服务时间要求：**自合同签订之日起1个月内交货并安装调试到位。

**（七）售后服务：**

1、质保期：3年。

2、维修响应：供货方在保修期内接到用户电话后，在24小时内响应，24小时内到达现场，48小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。保修期外供货方终生提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。